Компания FAKRO (сайт fakro-fakro.ru) изготавливает лестницы на чердак из разных материалов: дерева или металла, используя при этом разные конструктивные решения. В каждом конкретном здании будет оптимальна своя модель. Так, в деревянном доме гармонично будет смотреться модель из дерева, а при ограниченности пространства разумным может оказаться выбор конструкции, складывающейся по типу ножниц. Изучите предлагаемые модели чердачных лестниц, сравните плюсы и минусы каждой из них, и вы непременно сможете сделать грамотный выбор, а эксплуатация лестницы после ее монтажа будет удобной и безопасной.

Секционные складные деревянные лестницы
Наиболее популярная модель чердачных лестниц, гарантирующая высокую комфортность и безопасность. Могут изготавливаться в комплекте с удобными поручнями. Дополнительным преимуществом является быстрая установка и небольшие размеры таких моделей лестниц.
Эти модели производятся из древесины сосны и отличаются прочностью и долговечностью. Детали деревянных лестниц соединяются способом «ласточкин хвост», что делает всю конструкцию очень прочной, а утепленная крышка люка сохранит комфортную температуру внутри помещения. На ступенях имеются выемки с противоскользящими свойствами, в некоторых моделях установлены поручни. Секционные модели из дерева компактны, их установка занимает минимум времени.

Секционные складные металлические лестницы
Аналогичные по системе закрытия модели, но выполненные из более прочного материала, а потому идеально подходящие для частого использования. Также оснащены поручнями и характеризуются быстрой сборкой.
Модели, входящие в эту серию, отличаются максимальной прочностью и долговечностью. В основе этих качеств – как свойства металла, так и конструктивные решения, например, применение современных петель-шарниров. Долговечность делает лестницы из металла пригодными для частого использования. Утепленная крышка потолочного люка обеспечивает надежную термоизоляцию.
 
Лестница с ножничной системой открывания
Данный тип лестниц разработан специально для мест, где неудобно использование секционных лестниц. Кроме того, благодаря специальному механизму, открытие и складывание может происходить с помощью стержня. Поэтому такой тип чердачной лестницы рекомендуется для помещений с высокими потолками.
В сложенном виде эти модели компактны и хранятся фактически в потолке, благодаря чему полезная площадь дома не уменьшается. Соединения ножничного типа обеспечивают большое удобство раскладывания и складывания лестницы. Боковые элементы можно использовать в качестве поручней. В продаже представлены как обычные, так и огнестойкие модели с ножничной системой, а также разновидности с теплоизоляционной крышкой люка.
