Как выбрать чердачную лестницу Fakro (сайт fakro-fakro.ru)

Почти в каждом загородном доме есть чердак или мансарда. Иногда это помещение используется для хранения вещей, которыми не приходится пользоваться ежедневно, но бывает и иначе. У хозяев дома может возникнуть желание обустроить чердак, сделав пространство под крышей пригодным для проживания и увеличив полезную жилплощадь. Один из шагов, которые при этом нужно проделать – поиск ответа на вопрос о том, какую чердачную лестницу выбрать.

Определяемся с высотой.
Первое, что нужно учесть – расстояние от пола до потолка. Высота лестницы, которую вы приобретаете, должна соответствовать этому значению. Модели, выпускаемые FAKRO, с этой точки зрения весьма удобны: высоту большинства моделей лестниц можно корректировать с учетом особенностей места установки.

Принимаем во внимание конфигурацию помещения.
Перед тем, как выбрать лестницу на чердак, нужно учесть «вылет» при раскладывании и складывании. Габариты конструкции должны быть такими, чтобы пользоваться ей не мешали ограждения, стены и другие элементы здания.
Один из советов по выбору чердачных лестниц таков: если пространство, в котором будет выполняться установка, ограничено, может подойти модель с «ножничной» или раздвижной системой складывания. Они занимают минимум места в сложенном виде, отличаясь при этом достаточной прочностью и большим удобством в использовании.

Определяемся с материалом.
В продаже представлены лестницы FAKRO из дерева и металла. Делая выбор, помните о том, что:
    деревянные модели гармонично вписываются в интерьер загородного дома. При их производстве используются проверенные временем решения, обеспечивающие высокую прочность – в частности, технология соединения элементов «ласточкин хвост». При желании конструкцию из дерева можно окрасить в тот или иной цвет, гармонично вписав ее в интерьер;
    лестницы из металла отличаются максимальной прочностью и долговечностью. В большинстве случаев они компактны, что позволяет использовать их на ограниченной площади.

Учитываем температурный режим.
Если температура воздуха на чердаке такая же, как в самом доме, особых ограничений при выборе лестницы не будет. Другое дело, если на чердаке в зимние месяцы холоднее, чем в других помещениях. В этом случае нужно выбрать модель, в конструкцию которой входит специальная крышка люка с дополнительным слоем утеплителя – например, модель из серии FAKRO Thermo.
